附件1. 电钢琴技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 62台 | 1.能够提供真实的钢琴键盘触感和音色。键盘提供出色的手感，能够再现三角钢琴的音色；带有半踏板功能的制音踏板，具有双音色功能，能够同时演奏两种不同的乐器音色；具有录音功能。  2.配备88键的渐层式锤感标准键盘，能调节三种不同的触键感应。  3.具有三角钢琴的三踏板功能设计，同时具备半踏板功能，具有制音, 柔音，延音功能,。  4.尺寸：宽约1357mm，高约 815mm，深约422mm，重量约37.5kg，琴键数 88 ，黑色外观。  5.▲类型：GHS渐层式锤感标准键盘，亚光黑键，力度响应 硬/中/软/固定。面板语言，英语，有键盘盖，类型滑动式。  6.▲音源（AWM音源采样）， 复音数（最大复音数 64 ），有乐谱架。  7.预置，音色数 10 ，效果类型，混响 4种，乐曲，预置数，10首音色示范曲，10首钢琴乐曲，有双钢琴，有节拍器，有速度范围32 –280 。  8.移调-6 – 0 – +6，音调微调 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz，连接耳机，标准立体声耳机插口x2，带USB TO HOST，功放 6W x 2， 扬声器 Oval (12 cm x 6 cm) x 2 ；电源功耗 6W。  9.▲有自动关机功能。随琴附带：电源适配器、琴凳、说明书、快速操作指南。 | **免费安装布线，插座，配琴罩。** |